Стройка:	Реконструкция котельной "Коммунтеплоэнергия" Ошского филиала	
	
Объект:	Реконструкция Котельной по объектам "Коммунтеплоэнергия" Ошского филиала	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
	
Сметная стоимость:	1 421.407	тыс. сом.	
Hормативная трудоемкость:	1.486	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	188.684	тыс. сом.	
Всего по смете с НДС и НсП	1 620.404	тыс. сом.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по НБ: "Киргизская Республика".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., сом	Общая стоимость, сом	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15	
	
	Раздел 1.  Перегородка	
	
	Перегородка	
	
1.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.027	15 692.83		423.71	423.71		154	4.158	
			15 692.83							
	Объем: 0.6*0.5*9									
	
2.	Е06-01-001-20 
Устройство ленточных фундаментов бетонных, 100 м3 бетона в деле	0.045	356 165.33	482.96	16 027.44	1 877.09	21.73	337.48	15.1866	
			41 713.20	0.01						
	Объем: 0.3*0.6*9+0.4*0.8*9									
	Вычт.ресурсы:  Х02-0005:[ ЭМ-(20050.12=941.32*21.3), ЗПМ-(3497.67=164.21*21.3) ];  Х02-0075:[ ЭМ-(323.08=828.40*0.39), ЗПМ-(64.04=164.21*0.39) ];  Х03-0020:[ ЭМ-(112.56=416.88*0.27), ЗПМ-(34.66=128.38*0.27) ];  С01-7231-0001:[ М-(4812.19=54.56*88.2) ]	
	
3.	С03-0206-0074 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100), м3	-4.5675	2 882.23		-13 164.59					
										
	Объем: -4.5*1.015									
	
4.	С03-0206-0077 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200), м3	4.5675	3 577.91		16 342.10					
										
	Объем: 4.5*1.015									
	
5.	Е06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, т	0.048	3 197.72	104.24	153.49	77.38	5.00	12.64	0.60672	
			1 612.19							
	Вычт.ресурсы:  Х02-0075:[ ЭМ-(132.54=828.40*0.16), ЗПМ-(26.27=164.21*0.16) ];  С03-0102-0001:[ М-(31720.34=31720.34*1) ]	
	
6.	С03-0102-0042 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм, т	0.048	44 979.96		2 159.04					

7.	Е06-01-097-01 
Установка арматуры, т арматуры	0.016	36 098.92	486.10	577.58	58.89	7.78	29.78	0.47648	
			3 680.86	84.97			1.36	0.45	0.0072	
	
8.	С03-0102-0042 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм, т	0.016	44 979.96		719.68					

9.	Е08-02-001-08 
Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа свыше 4 м, м3 кладки	14.24	3 935.64		56 043.51	8 321.14		5.05	71.912	
			584.35							
	Вычт.ресурсы:  Х02-0005:[ ЭМ-(329.46=941.32*0.35), ЗПМ-(57.47=164.21*0.35) ]	
	
10.	С03-0405-0003 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50, м3	-3	1 657.27		-4 971.81					

11.	С03-0405-0003 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50, м3	2.7	1 657.27		4 474.63					
										
	Объем: 3*0.9									
	
12.	С01-3306-0005 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.	-5.6248	7 473.67		-42 037.90					
										
	Объем: -14.24*395									
	
13.	С01-3306-0005 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.	4.331096	7 473.67		32 369.18					
										
	Объем: 14.24*395*0.77									
	
14.	Е08-02-007-01 
Армирование кладки стен и других конструкций, т металлических изделий	0.045	38 856.66	369.05	1 748.55	303.55	16.61	63.73	2.86785	
			6 745.57	43.44			1.95	0.23	0.01035	
	
15.	С03-0107-0020 
Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм, т	0.006	40 440.89		242.65					

16.	С03-0107-0021 
Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм, т	0.039	49 641.64		1 936.02					

17.	Е06-01-026-01 
Монолитные сердечники, 100 м3 бетона в деле	0.0062	685 779.09	87 342.78	4 251.83	1 139.14	541.53	1463.2	9.07184	
			183 731.83	16 693.79			103.50	88.46	0.548452	
	
18.	С03-0102-0020 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм, т	0.0016	41 712.47		66.74					

19.	С03-0102-0042 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм, т	0.031	44 979.96		1 394.38					

20.	Е06-01-034-09 
Устройство перемычек, 100 м3 железобетона в деле	0.0103	1 235 409.47	72 083.05	12 724.72	2 028.05	742.46	1593	16.4079	
			196 897.99	12 310.78			126.80	65.25	0.672075	
	
21.	С03-0102-0020 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм, т	0.019	41 712.47		792.54					

22.	С03-0102-0043 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм, т	0.144	44 748.35		6 443.76					

	Проемы	
	
	Окна	
	
23.	Е10-01-034-02 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов	0.0648	445 428.71	1 691.43	28 863.78	1 118.25	109.60	137.43	8.905464	
			17 256.88							
	Объем: 1.8*1.8*2									
	Вычт.ресурсы:  Х03-0327:[ ЭМ-(143.23=217.01*0.66), ЗПМ-(108.38=164.21*0.66) ];  Х33-0462:[ ЭМ-(91.88=6.20*14.82) ];  Х33-0840:[ ЭМ-(57.24=5.95*9.62) ];  С01-1905-0002:[ М-(1615.80=53.86*30) ];  С01-4103-0001:[ М-(4905.90=21.33*230) ];  С01-4103-0002:[ М-(1329.00=26.58*50) ];  С01-4103-0003:[ М-(3214.50=21.43*150) ];  С13-0105-0001:[ М-(3672.00=4.59*800) ]	
	
24.	Е10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0.038	15 349.32	71.07	583.27	97.93	2.70	21.19	0.80522	
			2 577.21							
	Вычт.ресурсы:  Х03-0327:[ ЭМ-(8.68=217.01*0.04), ЗПМ-(6.57=164.21*0.04) ];  С13-0105-0001:[ М-(3672.00=4.59*800) ]	
	
25.	С13-0107-0021 
Плиты подоконные толщиной 30 мм, м2	1.52	1 178.47		1 791.27					
										
	Объем: 3.8*0.4									
	
	Двери	
	
26.	Е09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	3.15	632.72	99.70	1 993.08	1 098.41	314.06	2.4	7.56	
			348.70							
	Объем: 1.5*2.1									
	
27.	С09-0106-0002 
Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4, шт.	1	14 527.77		14 527.77					

	Полы	
	
28.	Е11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, м3 подстилающего слоя	15	1 201.43	299.33	18 021.46	4 023.74	4 489.97	2.4	36	
			268.25	81.20			1 218.02	0.55	8.25	
	Объем: 150*0.1									
	
29.	Е11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, м3 подстилающего слоя	15	3 839.33	0.76	57 589.97	3 017.72	11.40	1.8	27	
			201.18							
	Объем: 150*0.1									
	
	Внутренная отделка	
	
30.	Е15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	3.8	18 582.36	664.44	70 612.95	38 070.83	2 524.86	70.88	269.344	
			10 018.64	353.18			1 342.07	2.78	10.564	
	
31.	Е62-02-009-01 
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности	3.8	2 929.80	4.74	11 133.24	11 115.23	18.01	24.05	91.39	
			2 925.06							
	Вычт.ресурсы:  С01-0802-0002:[ М-(61.19=5099.32*0.012) ];  С01-0810-0001:[ М-(40.91=3408.92*0.012) ];  С01-3506-0033:[ М-(59.16=42.26*1.4) ];  С01-4801-0001:[ М-(7347.60=612300.09*0.012) ];  С01-7101-0002:[ М-(507.09=169030.12*0.003) ];  С01-9306-0001:[ М-(2.39=508.48*0.0047) ]	
	
32.	Е15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.8	5 926.49	49.80	22 520.65	12 505.50	189.22	25.41	96.558	
			3 290.92	1.89			7.17	0.01	0.038	
	
	Комната операторская	
	
33.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0027	15 692.83		42.37	42.37		154	0.4158	
			15 692.83							
	Объем: 0.3*0.3*4-1*0.3*0.3									
	
34.	Е06-01-001-20 
Устройство ленточных фундаментов бетонных, 100 м3 бетона в деле	0.0045	356 165.33	482.96	1 602.74	187.71	2.17	337.48	1.51866	
			41 713.20	0.01						
	Объем: 0.3*0.5*4-1*0.3*0.5									
	Вычт.ресурсы:  Х02-0005:[ ЭМ-(20050.12=941.32*21.3), ЗПМ-(3497.67=164.21*21.3) ];  Х02-0075:[ ЭМ-(323.08=828.40*0.39), ЗПМ-(64.04=164.21*0.39) ];  Х03-0020:[ ЭМ-(112.56=416.88*0.27), ЗПМ-(34.66=128.38*0.27) ];  С01-7231-0001:[ М-(4812.19=54.56*88.2) ]	
	
35.	С03-0206-0074 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100), м3	-0.45675	2 882.23		-1 316.46					
										
	Объем: -0.45*1.015									
	
36.	С03-0206-0077 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200), м3	0.45675	3 577.91		1 634.21					
										
	Объем: 0.45*1.015									
	
37.	Е06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, т	0.03	3 197.72	104.24	95.93	48.37	3.13	12.64	0.3792	
			1 612.19							
	Вычт.ресурсы:  Х02-0075:[ ЭМ-(132.54=828.40*0.16), ЗПМ-(26.27=164.21*0.16) ];  С03-0102-0001:[ М-(31720.34=31720.34*1) ]	
	
38.	С03-0102-0042 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм, т	0.03	44 979.96		1 349.40					

39.	Е08-02-001-08 
Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа свыше 4 м, м3 кладки	2.39	3 935.64		9 406.18	1 396.60		5.05	12.0695	
			584.35							
	Вычт.ресурсы:  Х02-0005:[ ЭМ-(329.46=941.32*0.35), ЗПМ-(57.47=164.21*0.35) ]	
	
40.	С03-0405-0003 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50, м3	-0.55926	1 657.27		-926.84					
										
	Объем: -2.39*0.234									
	
41.	С03-0405-0003 
Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50, м3	0.503334	1 657.27		834.16					
										
	Объем: 2.39*0.234*0.9									
	
42.	С01-3306-0005 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.	-0.94405	7 473.67		-7 055.52					
										
	Объем: -2.39*395									
	
43.	С01-3306-0005 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.	0.7269185	7 473.67		5 432.75					
										
	Объем: 2.39*395*0.77									
	
44.	Е08-02-007-01 
Армирование кладки стен и других конструкций, т металлических изделий	0.007	38 856.66	369.05	272.00	47.22	2.58	63.73	0.44611	
			6 745.57	43.44			0.30	0.23	0.00161	
	
45.	С03-0107-0020 
Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм, т	0.001	40 440.89		40.44					

46.	С03-0107-0021 
Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм, т	0.006	49 641.64		297.85					

47.	Е06-01-026-01 
Монолитные сердечники, 100 м3 бетона в деле	0.0041	685 779.09	87 342.78	2 811.69	753.30	358.11	1463.2	5.99912	
			183 731.83	16 693.79			68.44	88.46	0.362686	
	
48.	С03-0102-0020 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм, т	0.01	41 712.47		417.12					

49.	С03-0102-0042 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм, т	0.031	44 979.96		1 394.38					

50.	Е06-01-034-09 
Устройство перемычек, 100 м3 железобетона в деле	0.006	1 172 263.35	9 333.27	7 033.58	1 181.39	56.00	1593	9.558	
			196 897.99	0.01						
	Объем: 0.25*0.3*8									
	Вычт.ресурсы:  Х02-0005:[ ЭМ-(60037.39=941.32*63.78), ЗПМ-(10473.31=164.21*63.78) ];  Х02-0075:[ ЭМ-(994.08=828.40*1.2), ЗПМ-(197.05=164.21*1.2) ];  Х03-0020:[ ЭМ-(112.56=416.88*0.27), ЗПМ-(34.66=128.38*0.27) ];  С01-2309-0001:[ М-(396.34=5147.30*0.077) ]	
	
51.	С03-0102-0020 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм, т	0.012	41 712.47		500.55					

52.	С03-0102-0043 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм, т	0.096	44 748.35		4 295.84					

53.	Е10-01-034-02 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов	0.045	445 428.71	1 691.43	20 044.29	776.56	76.11	137.43	6.18435	
			17 256.88							
	Объем: 1.5*1.5*2									
	Вычт.ресурсы:  Х03-0327:[ ЭМ-(143.23=217.01*0.66), ЗПМ-(108.38=164.21*0.66) ];  Х33-0462:[ ЭМ-(91.88=6.20*14.82) ];  Х33-0840:[ ЭМ-(57.24=5.95*9.62) ];  С01-1905-0002:[ М-(1615.80=53.86*30) ];  С01-4103-0001:[ М-(4905.90=21.33*230) ];  С01-4103-0002:[ М-(1329.00=26.58*50) ];  С01-4103-0003:[ М-(3214.50=21.43*150) ];  С13-0105-0001:[ М-(3672.00=4.59*800) ]	
	
54.	Е10-01-039-01 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0189	15 082.30	942.85	285.06	263.03	17.82	104.28	1.970892	
			13 916.94							
	Объем: 0.9*2.1									
	Вычт.ресурсы:  Х02-0005:[ ЭМ-(9121.39=941.32*9.69), ЗПМ-(1591.19=164.21*9.69) ];  Х02-0075:[ ЭМ-(1375.14=828.40*1.66), ЗПМ-(272.59=164.21*1.66) ];  Х12-0340:[ ЭМ-(328.91=183.75*1.79) ];  С01-1113-0005:[ М-(137.67=65559.02*0.0021) ];  С01-2301-0002:[ М-(148.91=9306.66*0.016) ];  С01-3903-0001:[ М-(3771.75=100.58*37.5) ];  С01-4717-0042:[ М-(160.43=6797.88*0.0236) ];  С01-6305-0090:[ М-(891.96=11149.49*0.08) ];  С01-7224-0001:[ М-(6487.56=60.07*108) ];  С01-7413-0001:[ М-(2361.17=26.53*89) ];  С03-0408-0001:[ М-(438.54=4176.55*0.105) ];  С12-0202-0014:[ М-(361223.00=3612.23*100) ]	
	
55.	С01-1307-0001 
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.	3	224.40		673.20					

56.	С11-0202-0004 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	1	582.88		582.88					

57.	С прайс лист. 
Дверные блоки деревянные, шт.	1	9 134.33		9 134.33					
										
	Поправки: М: *1.02/1.34	
	
58.	Е10-01-021-01 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов, 100 м2 перекрытий	0.04	71 333.99	1 030.37	2 853.36	482.30	41.21	102.46	4.0984	
			12 057.44							
	Вычт.ресурсы:  Х02-0075:[ ЭМ-(2708.87=828.40*3.27), ЗПМ-(536.97=164.21*3.27) ]	
	
59.	С01-3620-0005 
Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125, м3	0.2	2 776.86		555.37					
										
	Объем: 4*0.05									
	
60.	С12-0701-0001 
Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦО 30-46.15.5; БЦО 30-49.17.5, м3	0.13125	13 652.84		1 791.94					
										
	Объем: 0.07*0.15*2.5*5									
	
61.	Е10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, м3 древесины в конструкции	0.06	20 851.99	181.07	1 251.12	158.87	10.86	22.5	1.35	
			2 647.79							
	
62.	С01-6302-0097 
Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта, м3	-0.0558	16 047.01		-895.42					
										
	Объем: -0.93*0.06									
	
63.	С01-6305-0097 
Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта, м3	-0.0072	13 379.39		-96.33					
										
	Объем: -0.06*0.12									
	
64.	С01-6304-0074 
Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта, м3	-0.0006	7 779.78		-4.67					
										
	Объем: -0.01*0.06									
	
65.	С прайс лист. 
Пыломатериалы, м3	0.064	17 888.06		1 144.84					
										
	Поправки: М: *1.02/1.34	
	
66.	Е10-01-022-03 
Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм, 100 м2 потолков	0.04	16 431.74	259.05	657.27	331.75	10.36	67.1	2.684	
			8 293.70							
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				392 494.30	90 946.03	9 573.28		704.92411	
							2 869.61		20.454373	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				375 973.45	89 847.62	9 259.22		697.36411	
							2 869.61		20.454373	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				18 062.54					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 31, 33; %=105 - по стр. 2, 5, 17, 20, 30, 32, 34, 37, 47, 50; %=120 - по стр. 7; %=122 - по стр. 9, 14, 39, 44; %=118 - по стр. 23, 24, 53, 54, 58, 61, 66; %=123 - по стр. 28, 29)				98 085.27					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 33; %=65 - по стр. 2, 5, 17, 20, 34, 37, 47, 50; %=77 - по стр. 7; %=80 - по стр. 9, 14, 39, 44; %=63 - по стр. 23, 24, 53, 54, 58, 61, 66; %=75 - по стр. 28, 29; %=55 - по стр. 30, 32; %=50 - по стр. 31)				55 592.36					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				529 651.08					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				16 520.85	1 098.41	314.06		7.56	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 26)				988.57					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 26)				933.65					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				18 443.07					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				548 094.15					
	справочно									
	Материалы				291 974.99					
	Зарплата основных рабочих				90 946.03					
	Стоимость эксплуатации машин				9 573.28					
	Зарплата механизаторов				2 869.61					
	Накладные расходы				99 073.84					
	Сметная прибыль				56 526.01					
	Итого СМР				548 094.15					
	НсП	2			10 961.88					
	НДС	12			65 771.30					
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС				624 827.33					
	
	Раздел 2.  Кровля	
	
	Кровля	
	
67.	Е10-01-010-01 
/мауэрлат,стойки,лежень,раскосы/Установка элементов каркаса из брусьев, м3 древесины в конструкции	3.6	20 851.99	181.07	75 067.18	9 532.06	651.85	22.5	81	
			2 647.79							
	
68.	С01-6302-0097 
Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта, м3	-3.348	16 047.01		-53 725.39					
										
	Объем: -0.93*3.6									
	
69.	С01-6305-0097 
Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта, м3	-0.432	13 379.39		-5 779.90					
										
	Объем: -3.6*0.12									
	
70.	С01-6304-0074 
Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта, м3	-0.036	7 779.78		-280.07					
										
	Объем: -0.01*3.6									
	
71.	С прайс лист. 
Пыломатериалы, м3	3.82	17 888.06		68 332.39					
										
	Поправки: М: *1.02/1.34	
	
72.	Е10-01-002-01 
Установка стропил, м3 древесины в конструкции	6.81	3 549.03	232.19	24 168.86	18 983.09	1 581.24	24.09	164.0529	
			2 787.53	28.32			192.89	0.15	1.0215	
	Вычт.ресурсы:  Х33-0502:[ ЭМ-(12.56=28.55*0.44) ];  С01-6302-0093:[ М-(2076.06=12975.38*0.16) ];  С01-6302-0097:[ М-(962.82=16047.01*0.06) ];  С01-6305-0096:[ М-(13224.91=15933.63*0.83) ];  С01-6901-0001:[ М-(1877.90=49418.29*0.038) ];  С01-7413-0001:[ М-(89.67=26.53*3.38) ];  С01-7906-0001:[ М-(124.05=63293.31*0.00196) ]	
	
73.	С прайс лист. 
Пыломатериалы, м3	7.15	17 888.06		127 899.63					
										
	Поправки: М: *1.02/1.34	
	
74.	Е10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, м3 древесины в конструкции	2.11	20 851.99	181.07	43 997.71	5 586.85	382.06	22.5	47.475	
			2 647.79							
	
75.	С01-6302-0097 
Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта, м3	-1.9623	16 047.01		-31 489.05					
										
	Объем: -0.93*2.11									
	
76.	С01-6305-0097 
Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта, м3	-0.2532	13 379.39		-3 387.66					
										
	Объем: -2.11*0.12									
	
77.	С01-6304-0074 
Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта, м3	-0.0211	7 779.78		-164.15					
										
	Объем: -0.01*2.11									
	
78.	С прайс лист. 
Пыломатериалы, м3	2.24	17 888.06		40 069.25					
										
	Поправки: М: *1.02/1.34	
	
79.	Е10-01-010-01 
/обрешетки/Установка элементов каркаса из брусьев, м3 древесины в конструкции	1.53	20 851.99	181.07	31 903.55	4 051.13	277.04	22.5	34.425	
			2 647.79							
	
80.	С01-6302-0097 
Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта, м3	-1.4229	16 047.01		-22 833.29					
										
	Объем: -0.93*1.53									
	
81.	С01-6305-0097 
Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта, м3	-0.1836	13 379.39		-2 456.46					
										
	Объем: -1.53*0.12									
	
82.	С01-6304-0074 
Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта, м3	-0.0153	7 779.78		-119.03					
										
	Объем: -0.01*1.53									
	
83.	С прайс лист. 
Пыломатериалы, м3	1.63	17 888.06		29 157.54					
										
	Поправки: М: *1.02/1.34	
	
84.	Е10-01-087-01 
Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3 древесины	1.252	5 116.15	157.55	6 405.42	1 315.37	197.25	8.5	10.642	
			1 050.62	9.44			11.82	0.05	0.0626	
	Объем: 2.11+6.81+3.6									
	
85.	Е10-01-088-01 
Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам, 1000 м2 обработанной поверхности	0.408	18 059.85	571.81	7 368.42	1 619.44	233.30	31.61	12.89688	
			3 969.23	43.44			17.72	0.23	0.09384	
	
86.	Е12-01-007-08 
Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли	4.08	39 562.71	498.63	161 415.87	48 739.51	2 034.39	90.85	370.668	
			11 945.96	94.42			385.24	0.5	2.04	
	Объем: 34*12									
	Вычт.ресурсы:  Х02-0005:[ ЭМ-(395.35=941.32*0.42), ЗПМ-(68.97=164.21*0.42) ];  Х02-0075:[ ЭМ-(66.27=828.40*0.08), ЗПМ-(13.14=164.21*0.08) ];  С10-0208-0004:[ М-(35046.94=54760.85*0.64) ]	
	
87.	С прайс лист. 
Лист стальная  оцинкованная толщиной  0,5мм, м3	2.6112	68 507.46		178 886.69					
										
	Объем: 4.08*0.64									
	Поправки: М: *1.02/1.34	
	
88.	Е12-01-008-01 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб, 100 м2 фасадов	2.72	2 658.75	14.21	7 231.79	4 432.94	38.65	13.4	36.448	
			1 629.76							
	Объем: 34*8									
	Вычт.ресурсы:  С10-0208-0004:[ М-(2902.33=54760.85*0.053) ]	
	
89.	С09-0202-0042 
Воронка сливная диаметром 150 мм, шт.	4	378.20		1 512.80					

90.	С09-0206-0001 
Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, м	32	268.68		8 597.76					

91.	С09-0206-0020 
Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140, шт.	24	165.60		3 974.40					

92.	С09-0205-0001 
Сливы СЛСН-25, СЛСВ-25, т	0.061	60 732.62		3 704.69					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				699 458.95	94 260.39	5 395.78		757.60778	
							607.67		3.21794	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				681 669.30	94 260.39	5 395.78		757.60778	
							607.67		3.21794	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-120 235.00					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 67, 72, 74, 79, 84, 85; %=120 - по стр. 86, 88)				113 015.46					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 67, 72, 74, 79, 84, 85; %=65 - по стр. 86, 88)				60 838.03					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				855 522.79					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				16 276.85					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				16 276.85					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 512.80					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 512.80					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				873 312.44					
	справочно									
	Материалы				599 802.78					
	Зарплата основных рабочих				94 260.39					
	Стоимость эксплуатации машин				5 395.78					
	Зарплата механизаторов				607.67					
	Накладные расходы				113 015.46					
	Сметная прибыль				60 838.03					
	Итого СМР				873 312.44					
	НсП	2			17 466.25					
	НДС	12			104 797.49					
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС				995 576.18					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				1 091 953.25	185 206.42	14 969.06		1462.5319	
							3 477.28		23.672313	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 057 642.75	184 108.01	14 655.00		1454.9719	
							3 477.28		23.672313	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-102 172.46					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 31, 33; %=105 - по стр. 2, 5, 17, 20, 30, 32, 34, 37, 47, 50; %=120 - по стр. 7, 86, 88; %=122 - по стр. 9, 14, 39, 44; %=118 - по стр. 23, 24, 53, 54, 58, 61, 66, 67, 72, 74, 79, 84, 85; %=123 - по стр. 28, 29)				211 100.73					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 33; %=65 - по стр. 2, 5, 17, 20, 34, 37, 47, 50, 86, 88; %=77 - по стр. 7; %=80 - по стр. 9, 14, 39, 44; %=63 - по стр. 23, 24, 53, 54, 58, 61, 66, 67, 72, 74, 79, 84, 85; %=75 - по стр. 28, 29; %=55 - по стр. 30, 32; %=50 - по стр. 31)				116 430.39					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 385 173.87					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				32 797.70	1 098.41	314.06		7.56	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 26)				988.57					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 26)				933.65					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				34 719.92					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 512.80					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 512.80					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				1 421 406.59					
	справочно									
	Материалы				891 777.77					
	Зарплата основных рабочих				185 206.42					
	Стоимость эксплуатации машин				14 969.06					
	Зарплата механизаторов				3 477.28					
	Накладные расходы				212 089.30					
	Сметная прибыль				117 364.04					
	Итого СМР				1 421 406.59					
	НсП	2			28 428.13					
	НДС	12			170 568.79					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС				1 620 403.51					

Составил:	Инженер сметчик                                          Гаипов А.А.      	
	(должность, подпись, Ф.И.О)