Хозяйственные и строительные товары Лот-№1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ед-изм | Кол-во | цена | примечание |
| 1 | Щетка металлический | шт | 35 | 100 | Металлическая щетка с пластмассовой ручкой |
| 2 | Ведро оцинк-ый | шт | 15 | 260 | ведро оцинкованное 10л |
| 3 | Метла | шт | 16 | 250 |  |
| 4 | Наждачная бумага ф2 | рулон | 2 | 660 |  |
| 5 | респиратор | шт | 60 | 70 |  |
| 6 | Отрезной круг ф180 | шт | 210 | 60 | Тип: отрезной  Диаметр: 180 мм  Посадочный размер: 22 мм  Назначение: металл  Толщина: 1.6 мм  Бренд: RODEX. |
| 7 | Отрезной круг ф230 | шт | 150 | 100 | Внешний диаметр диска - 230 мм  Посадочный диаметр - 22 мм  Толщина - 1.6 мм  Круг отрезной абразивный является сменным элементом для угловых шлифовальных машин.  Бренд: RODEX |
| 8 | Лопата совковая | шт | 15 | 370 |  |
| 9 | Лопата штыковая | шт | 15 | 430 |  |
| 10 | Топор большой | шт | 20 | 930 | Материал рукояти:стекловолокно  Материал лезвия:инструментальная закаленная сталь |
| 11 | мастерок | шт | 10 | 150 |  |
| 12 | Рулетка 5м | шт | 10 | 150 |  |
| 13 | Поливной шланг ф20 | метр | 80 | 120 | Шланг резиновый армированный ф20 для полива |
| 14 | Болгарка ф230 | шт | 6 | 5900 | Crown  Дополнительные функции  фиксация шпинделя  Частота вращения, об/мин  6500  Тип  угловая  Резьба шпинделя  М14  Диаметр диска, мм  230и 180  Источник питания  От сети  Вес, кг  5.4  Номинальная мощность, Вт  2200 |
| 15 | Болгарка ф180 | шт | 6 | 4100 |
| 16 | Ножовка по металлу | шт | 10 | 200 |  |
| 17 | Уайт-спирит | литр | 150 | 114 |  |
| 18 | Шлифовальный круг 1 250 Х 20 Х 32 63С 40 | шт | 6 | 6000 | Перед поставкой согласовать размеры. |
| 19 | Круг шлифовальный 400\*40\*203 64С | шт | 4 | 6000 | Перед поставкой согласовать размеры. |
| 20 | Насос Вихрь | шт | 12 | 3800 | Ф32-10шт, ф25, 1,5- 2шт  Характеристики  Размеры в коробке 25 x 15 x 15 см  Бренд Вихрь  Страна бренда Россия  Страна производства Китай  Тип Центробежный, Поверхностный, Вертикальный  Напряжение сети, В 220  Частота, Гц 50  Качество воды Чистая  Класс защиты IP44  Давление, бар 10 — 10  Питание От электросети  Вес в упаковке 3 кг  Гарантия, мес. 12 |
| 21 | Тэн 5квт | шт | 35 | 550 | Узкий , |
| 22 | Тэн 5квт | шт | 35 | 550 | широкий |
| 23 | Жидкое стекло | литр | 50 | 56 |  |
| 24 | Замок навесной EXTRA L80 | шт | 20 | 200 | Согласовать закупающей организацией перед поставкой. |
| 25 | Аристон 1,5кВт | шт | 10 | 1300 | Аристон 1,5кВт |
| 26 | Аристон 2,5кВт | шт | 5 | 1550 | Аристон 2,5кВт |